ООО "Полесская мебельная компания" г. Наровля, ул. Тимирязева 40. Тел/факс 8-02355-42859

 **ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ**



Набор мебели для гостиной МАНХЭТТЕН

Размер 300х45х180см

Уважаемый покупатель!

Инструкция даст Вам все необходимые рекомендации по сборке, порядка которых мы просим вас придерживаться.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | длина | ширина | толщ. | к-во | наименование | прим |
|  | **МОДУЛИ** |  |  |  |  |   |
| 1 | 1500 | 450 | 18 | 4 | крыша/дно | Паз/ радиус |
| 2 | 314 | 425 | 18 | 2 | стойки | паз |
| 3 | 314 | 375 | 18 | 2 | стойки | паз |
| 4 | 314 | 412 | 18 | 2 | внутр.перегор |   |
| 5 | 1100 | 300 | 18 | 2 | крыша/дно |   |
| 6 | 264 | 275 | 18 | 2 | стойки |   |
| 7 | 264 | 262 | 18 | 1 | внутр.перегор |   |
| 8 | 495 | 257 | 18 | 1 | фасад |   |
| 9 | 595 | 257 | 18 | 1 | фасад |   |
| 10 | 1100 | 200 | 18 | 2 | полка |   |
| 11 | 900 | 264 | 18 | 1 | задник полки |   |
|  | **СТЕЛЛАЖИ** |  |  |  |  |  |
| 12 | 1200 | 276 | 18 | 2 | боковые стенки | паз |
| 13 | 199,5 | 276 | 18 | 2 | боковые стенки | паз |
| 14 | 699,5 | 276 | 18 | 2 | боковые стенки | паз |
| 15 | 364 | 281,5 | 18 | 6 | верх/низ | паз |
| 15.1 | 364 | 262 | 18 | 1 | полка |  |
| 16 | 361,5 | 260 | 18 | 1 | полка |   |
|   | **СТЕКЛО** |   |   |   |   |   |
| 17 | 361 | 260 | 5 | 2 | полка |   |
|   | **ФАСАДЫ** |   |   |   |   |   |
| 18 | 499 | 395 | 18 | 1 |   |   |
| 19 | 995 | 307 | 18 | 2 |   |   |
| 20 | 195 | 395 | 18 | 1 |   |   |
| 21 | 496 | 308 | 18 | 2 | R фасад  |   |
| 22 | 696 | 395 | 18 | 2 | Z-1  |   |

Перечень фурнитуры:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Обозначение** | **Наименование** | **Изображение** | **Количество** |
| **А** | **Конфирмат** | **D:\1 SKYLAND\Инструкции\Фурнитура\Конфирмат.jpg** | **12** |
| **Б** | **Саморез 3,5х16** | **D:\1 SKYLAND\Инструкции\Фурнитура\Саморез 4х16.jpg** | **9** |
| **В** | **Саморез 4х30** | **D:\1 SKYLAND\Инструкции\Фурнитура\Саморез 4х20.jpeg** | **18** |
| **Г** | **Саморез 4х16** | **D:\1 SKYLAND\Инструкции\Фурнитура\Саморез 4х16.jpg** | **120** |
| **Д** | **Газлифт** | **https://aks.by/upload/Sh/imageCache/71a/4d2/5bb39a61cf0e2e668cca0b1f1808b8ab.jpg** | **6** |
| **Е** | **Шток эксцентрика** | **D:\1 SKYLAND\Инструкции\Фурнитура\Шток эксцентрика.jpg** | **58** |
| **Ж** | **Эксцентрик** | **D:\1 SKYLAND\Инструкции\Фурнитура\Эксцентрик.jpg** | **58** |
| **З** | **Шкант** | **D:\1 SKYLAND\Инструкции\Фурнитура\Шкант.jpg** | **56** |
| **И** | **Петля накладная** | **https://aks.by/upload/Sh/imageCache/e83/bcf/d36c6bb22a1a922a30bd9bc3104bc839.jpg** | **20** |
| **К** | **Полкодержатель** | **https://aks.by/upload/Sh/imageCache/753/6da/eef92a34a75c6ef61e5038611112c584.jpg** | **12** |
| **Л** | **Подвес регулируемый** | **https://aks.by/upload/Sh/imageCache/bb2/cce/47937be4a844ec181b07eb354b24972d.jpg** | **9** |
| **М** | **Tip-on** | **https://aks.by/upload/Sh/imageCache/1c9/40a/42927355129c0d64283a91e1eddccea2.jpg** | **10** |
| **Н** | **Крепление к стене** |  | **9** |
| **О** | **Заглушка конфирмата** | **D:\1 SKYLAND\Инструкции\Фурнитура\Заглушка конфирмата.jpg** | **12** |
| **П** | **Заглушка эксцентрика** | **D:\1 SKYLAND\Инструкции\Фурнитура\Заглушка эксцентрика.jpg** | **70** |
| **Р** | **Ключ** |  | **1** |

Изготовитель оставляет за собой право на замену фурнитуры на аналогичную.

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению. Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Сборку производить на ровной жесткой поверхности. **Для облегчения сборку рекомендуется производить вдвоем**.

 Крепление модулей на стену производится посредством установки монтажных шин на необходимой высоте. После навески модулей на стену произведите регулировку подвесами.

В комплектацию входит блок питания и клипсы для подсветки стеклянных полок.

4





11

10

10

7

6

6

5

5

4

4

3

3

2

1

1

1

1

**Сборка модулей:**

В детали 1 и вкрутить шток эксцентрика и вставить шканты

Соединить детали 1 и с вертикальными стойками 2и 3 и внутренними перегородками 4. Повторить эту операцию с деталями 5,6,7.В процессе сборки второго модуля вставить в прорезанный паз заднюю стенку установив ее пазами под регулируемые подвесы вверх.

 К вертикальным стойкам 6 и прикрутить саморезом 4х30 В регулируемые подвесы

К вертикальным стойкам 6 присоединить держатель лифта.

К фасадам и прикрутить петли саморезом 4х16 Г и ответные держатели для газлифта, а так же ответную металлическую планку Tip-ON

К верхним элементам модулей присоединить саморезом 3,5х16 Б толкатель Tip-on.

Присоединить петли фасадов в размеченные отверстия к модулю саморезом 4х16 . Зафиксировать газлифты к держателям.

При необходимости произвести регулировку петель.

 **Сборка стеллажей:**

 В детали 12 13 и14 вкрутить шток эксцентрика и вставить шканты и соединить их с деталями 15 15,1 и 16. В подготовленные отверстия вставить полкодержатели К и установить полки.

 Крепление стеллажей на стену производится посредством установки монтажных шин на необходимой высоте. После навески на стену произведите регулировку подвесами. Присоединить петли фасадов в размеченные отверстия саморезом 4х16. После установки и навески при необходимости произвести регулировку петель.