ООО "Полесская мебельная компания" г. Наровля, ул. Тимирязева 40. Тел/факс 8-02355-42859

 **ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ**



Набор мебели для гостиной БЛОКС

Размер 278 х 175 х 32 см

Модуль 139х32х35см-3шт,модуль 105х32х35см-1шт.

Стеллаж 40х25х105см-1шт, стеллаж 40х25х70см-1шт.

Уважаемый покупатель!

Инструкция даст Вам все необходимые рекомендации по сборке, порядка которых мы просим вас придерживаться.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | длина | ширина | толщ. | к-во | наименование |
|  | **МОДУЛИ** |  |  |  |  |
| 1 | 1390 | 300 | 16 | 6 | верх/низ |
| 2 | 1050 | 300 | 16 | 2 | верх/низ |
| 3 | 318 | 299 | 16 | 8 | верт.стойки |
| 4 | 318 | 268 | 16 | 4 | внутр.перегородки |
| 5 | 1372 | 332 | 3 | 3 | задн.стенка |
| 6 | 1032 | 332 | 3 | 1 | задн.стенка |
|   | **СТЕЛЛАЖИ** |   |   |   |   |
| 7 | 349 | 250 | 16 | 4 | крышка/дно |
| 8 | 1018 | 249 | 16 | 2 | верт.стойки |
| 9 | 1018 | 316 | 16 | 1 | задняя стенка |
| 10 | 668 | 249 | 16 | 2 | верт.стойки |
| 11 | 668 | 316 | 16 | 1 | задняя стенка |
| 12 | 313 | 230 | 16 | 3 | полки |
|   | **ФАСАДЫ** |   |   |   |   |
| 13 | 1385 | 345 | 18 | 3 |   |
| 14 | 1045 | 345 | 18 | 1 |  |

Перечень фурнитуры:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Обозначение | Наименование | Изображение | Количество |
| А | Конфирмат | D:\1 SKYLAND\Инструкции\Фурнитура\Конфирмат.jpg | 24 |
| Б | Саморез 3,5х16 | D:\1 SKYLAND\Инструкции\Фурнитура\Саморез 4х16.jpg | 9 |
| В | Саморез 4х30 | D:\1 SKYLAND\Инструкции\Фурнитура\Саморез 4х20.jpeg | 22 |
| Г | Саморез 4х16 | D:\1 SKYLAND\Инструкции\Фурнитура\Саморез 4х16.jpg | 32 |
| Д | Газлифт | https://aks.by/upload/Sh/imageCache/71a/4d2/5bb39a61cf0e2e668cca0b1f1808b8ab.jpg | 8 |
| Е | Шток эксцентрика | D:\1 SKYLAND\Инструкции\Фурнитура\Шток эксцентрика.jpg | 58 |
| Ж | Эксцентрик | D:\1 SKYLAND\Инструкции\Фурнитура\Эксцентрик.jpg | 58 |
| З | Шкант | D:\1 SKYLAND\Инструкции\Фурнитура\Шкант.jpg | 56 |
| И | Петля накладная | https://aks.by/upload/Sh/imageCache/e83/bcf/d36c6bb22a1a922a30bd9bc3104bc839.jpg | 8 |
| К | Полкодержатель | https://aks.by/upload/Sh/imageCache/753/6da/eef92a34a75c6ef61e5038611112c584.jpg | 12 |
| Л | Подвес регулируемый | https://aks.by/upload/Sh/imageCache/bb2/cce/47937be4a844ec181b07eb354b24972d.jpg | 11 |
| М | Tip-on | https://aks.by/upload/Sh/imageCache/1c9/40a/42927355129c0d64283a91e1eddccea2.jpg | 4 |
| Н | Крепление к стене |  | 11 |
| О | Заглушка конфирмата | D:\1 SKYLAND\Инструкции\Фурнитура\Заглушка конфирмата.jpg | 24 |
| П | Заглушка эксцентрика | D:\1 SKYLAND\Инструкции\Фурнитура\Заглушка эксцентрика.jpg | 58 |
| Р | Ключ |  | 1 |

Изготовитель оставляет за собой право на замену фурнитуры на аналогичную.

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению. Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Сборку производить на ровной жесткой поверхности. **Для облегчения сборку рекомендуется производить вдвоем**.

 **Сборка модулей:**

В детали 1 и 2 вкрутить шток эксцентрика Е и вставить шканты З.

Соединить детали 1 и 2 с вертикальными стойками 3 и внутренними перегородками 4. В процессе сборки модуля вставить в прорезанный паз заднюю стенку 5 и 6 установив ее пазами под регулируемые подвесы вверх.

 К вертикальным стойкам 3 и внутренним перегородкам 4 прикрутить саморезом 4х30 В регулируемые подвесы Л.

К вертикальным стойкам 3 присоединить держатель лифта.

К фасадам 13 и 14 прикрутить петли И саморезом 4х16 Г и ответные держатели для газлифта, а так же ответную металлическую планку Tip-ON

К верхним элементам модулей присоединить саморезом 3,5х16 Б толкатель Tip-on.

Присоединить петли фасадов в размеченные отверстия к модулю саморезом 4х16 Г . Зафиксировать газлифты к держателям.

При необходимости произвести регулировку петель. Обратить внимание, что все двери открываются вниз.

 **Сборка стеллажей:**

 В детали 8 и 10 вкрутить шток эксцентрика Е и вставить шканты З.

Соединить детали 8 и 10 с задними стенками 9 и 11. При сборке учесть, что отверстия для эксцентриков в задней стенке должны располагаться наружу стеллажа. К собранной конструкции присоединить конфирматом А крышки и дно 7. В подготовленные отверстия вставить полкодержатели К и установить полки.

 Крепление модулей на стену производится посредством установки монтажных шин на необходимой высоте. После навески модулей на стену произведите регулировку подвесами. Стеллажи устанавливаются по желанию и не фиксируются к модулям.



8

8

4

13/1414

5/6

3

4

3

1/2

1/2

  

12

12

12

9

7

7

7

7

10

10

11