ООО "Полесская мебельная компания" г. Наровля, ул. Тимирязева 40. Тел/факс 8-02355-42859

**ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ**



Прихожая Сатурн

Уважаемый покупатель!

Инструкция даст Вам все необходимые рекомендации по сборке, порядка которых мы просим вас придерживаться.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | длина | ширина | толщ. | к-во | наименование | прим |
| 1 | 551 | 551 | 16 | 3 |  | R |
| 2 | 1690 | 540 | 16 | 1 |  |  |
| 3 | 1690 | 167 | 16 | 2 |  |  |
| 4 | 318 | 166,5 | 16 | 5 |  |  |
| 5 | 454 | 242 | 16 | 1 |  |  |
| 6 | 821 | 345 | 16 | 1 | фасад |  |
| 7 | 532 | 259 | 16 | 1 |  | R 530/2 |
| 8 | 820 | 344 | 4 | 1 | зеркало |  |

Перечень фурнитуры:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Обозначение | Наименование | Изображение | Количество |
| А | Конфирмат | D:\1 SKYLAND\Инструкции\Фурнитура\Конфирмат.jpg | 16 |
| Б | Саморез 4х16 | D:\1 SKYLAND\Инструкции\Фурнитура\Саморез 4х16.jpg | 32 |
| В | Эксцентрик | D:\1 SKYLAND\Инструкции\Фурнитура\Шток эксцентрика.jpgD:\1 SKYLAND\Инструкции\Фурнитура\Эксцентрик.jpg | 33 |
| Г | Шкант | D:\1 SKYLAND\Инструкции\Фурнитура\Шкант.jpg | 20 |
| Д | Петля накладная | https://aks.by/upload/Sh/imageCache/e83/bcf/d36c6bb22a1a922a30bd9bc3104bc839.jpg | 2 |
| Е | Вешалка |  | 1 |
| Ж | Крючок |  | 4 |
| З | Опора |  | 4 |
| И | Поворотное устр. |  | 1 |
| К | Заглушка конфирмата | D:\1 SKYLAND\Инструкции\Фурнитура\Заглушка конфирмата.jpg | 16 |
| Л | Заглушка эксцентрика | D:\1 SKYLAND\Инструкции\Фурнитура\Заглушка эксцентрика.jpg | 33 |
| М | Ключ |  | 1 |

Изготовитель оставляет за собой право на замену фурнитуры на аналогичную.

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению. Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Сборку производить на ровной жесткой поверхности. **Для облегчения сборку рекомендуется производить вдвоем**.


**Сборка модулей:**

В детали 3 вкрутить шток эксцентрика и вставить шканты.

Соединить детали 3 с полками 4. К детали 2 присоединить получившуюся конструкцию .

С обратной стороны конструкции присоединить верт.стойку 7 и полку 5.

Присоединить верхнюю и нижнюю детали 1. К нижней детали 1 прикрутить поворотный механизм. Через отверстия соединить деталь с механизмом и основанием. К двери 6 прикрутить петли и присоединить ее к конструкции саморезом 4х16. При необходимости отрегулировать петли.



8

2

4

7

4

4

4

3

3

6

1

1

1