
ООО "Полесская мебельная компания"

г. Наровля, ул. Тимирязева 40. Тел/факс 8-02355-42859

**Инструкция по сборке и эксплуатации мебели**

**Шкаф «Лия» 2**

****

### Габаритные размеры Ширина (мм): 800

Глубина (мм): 473

### Высота (мм): 2

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Настоятельно рекомендуем перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверить наличие всех деталей и фурнитуры согласно комплектовочным ведомостям, убедиться в их качестве (отсутствие царапин, сколов, вмятин и т.д.) т.к. претензии по количеству комплектующих и качеству изделия после сборки не принимаются

Сборку советуем производить вдвоём на ровной поверхности, в качестве подкладочного материала рекомендуем использовать гофрокартон от упаковок.

**Производитель оставляет за собой право вносить изменения-замена крепёжной фурнитуры, ножек, ручек и т. д. на аналоги**.

Правила эксплуатации

Для длительного сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели необходимо соблюдать следующие правила по уходу за мебелью во время ее эксплуатации:

* эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха от +10 С до +40 С и относительной влажностью воздуха не более 70%
* в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо ее поправлять
* при эксплуатации изделий имеющие декоративные решения в виде стекла или зеркал необходимо помнить, что эксплуатация стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травм. Следует немедленно заменить стекло/зеркало при появлении трещин.
* не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухание щитов и отклейки кромок
* беречь поверхности от механических повреждений, не ставить на поверхность горячие предметы
* при чистке использовать влажную ткань с применением специальных средств по уходу за мебелью с последующей протиркой поверхностей насухо
* не допускайте попадания на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства и др.

Гарантийные обязательства

* Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
* Срок службы изделия - 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации мебели).
* Гарантийный срок эксплуатации мебели - 24 месяцев.

**Комплектация деталей Комплектация фурнитурой**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | Дно | 801 | ***х*** | 451 | 1 | ***шт*** | | 2 | Крышка | 768 | ***Х*** | 449 | 1 | ***шт*** | | 3,1 | Бок | 2040 | ***Х*** | 450 | 1 | ***шт*** | | 3,2 | Бок | 2040 | ***х*** | 450 | 1 | ***шт*** | | 4 | Планка | 768 | ***х*** | 150 | 1 | ***шт*** | | 5 | Полка | 768 | ***Х*** | 400 | 1 | ***Шт*** | | 6 | Фасад | 2051 | ***Х*** | 396 | 2 | ***шт*** | | 7 | ЛДВП | 2051 | ***х*** | 397 | 2 | ***шт*** | | Гвоздь 2х20 | 90 | шт. |
|  | Евровинт 6х50 | 4 | шт. |
|  | Евроключ | 1 | шт. |
|  | Заглушка для евровинта | 4 | шт. |
|  | Заглушка для эксцентрика | 12 | шт. |
|  | Опора 27 мм. | 4 | шт. |
|  | Петля 4-х шарнирная накладная | 8 | шт. |
|  | Схема сборки | 1 | шт. |
|  | Шкант 8х30 | 10 | шт. |
|  | Шуруп 4х16 | 36 | шт. |
| 3,2 | Эксцентриковая стяжка | 12 | кмпл. |
| 7  6  6  5  4  3,1 | Стык для двп | 1 | кмпл. |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Необходимый инструмент для сборки.

2

1

Рекомендуем сборку производить вдвоем.

Установка створок

3

## Регулировка створки по высоте

**Качество мебели зависит от качества сборки. Рекомендуем доверить сборку специалистам.**

1

## Регулировка створки

Рис.1 по ширине

b a a=b

Для правильного открывания створок и ящиков, необходимо выровнить диагонали каркаса изделия (Рис.1) и только потом прибить ЛДВП не нарушая диагонали.






# Уважаемый покупатель!

2 1

## Регулировка створки

по глубине

## Убедительная просьба сохранять упаковку до полной сборки изделия!



В случае обнаружения брака/дефекта обязательно сфотографировать выявленный дефект и этикетку на упаковке. На фотографии должно

быть четко видно:наименование изделия, дату изготовления и номер бригады. Претензии по качеству без фотографии этикетки не принимаются