ООО "Полесская мебельная компания"

г. Наровля, ул. Тимирязева 40. Тел/факс 8-02355-42859

**Инструкция по сборке и эксплуатации мебели**


## Гарнитур мебели для гостиной «Лия-4»

Пенал

Габаритные размеры Ширина (мм): 412

Глубина (мм): 315

Высота (мм): 820



ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Настоятельно рекомендуем перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверить наличие всех деталей и фурнитуры согласно комплектовочным ведомостям, убедиться в их качестве (отсутствие царапин, сколов, вмятин и т.д.) т.к. претензии по количеству комплектующих и качеству изделия после сборки не принимаются

Сборку советуем производить вдвоём на ровной поверхности, в качестве подкладочного материала рекомендуем использовать гофрокартон от упаковок.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения - замена крепёжной фурнитуры, ножек, ручек и т. д. на аналоги.


Правила эксплуатации

Для длительного сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели необходимо соблюдать следующие правила по уходу за мебелью во время ее эксплуатации:

* эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха от +10 С до +40 С и относительной влажностью воздуха не более 70%
* в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо ее поправлять
* при эксплуатации изделий имеющие декоративные решения в виде стекла или зеркал необходимо помнить, что эксплуатация стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травм. Следует немедленно заменить стекло/зеркало при появлении трещин.
* не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухание щитов и отклейки кромок
* беречь поверхности от механических повреждений, не ставить на поверхность горячие предметы
* при чистке использовать влажную ткань с применением специальных средств по уходу за мебелью с последующей протиркой поверхностей насухо
* не допускайте попадания на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства и др.

Гарантийные обязательства

* Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
* Срок службы изделия - 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации мебели).
* Гарантийный срок эксплуатации мебели - 24 месяца.

**Комплектация деталей Комплектация фурнитурой**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,1 | Бок левый | 820 | ***х*** | 296 | 1 | ***шт*** |
| 1,2 | Бока правый | 820 | ***х*** | 296 | 1 | ***шт*** |
| 2 | Вязка | 368 | ***х*** | 296 | 3 | ***шт*** |
| 3 | Фасад | 816 | ***х*** | 410 | 1 | ***шт*** |
| 4 | ЛДВП | 620 | ***х*** | 396 | 1 | ***шт*** |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Качество мебели зависит от качества сборки. Рекомендуем доверить сборку специалистам.**

Необходимый инструмент для сборки.

Рекомендуем сборку производить вдвоем.

Производитель рекомендует навесы монтировать до начала сборки корпуса!


# Уважаемый покупатель!

Убедительная просьба сохранять упаковку до полной сборки изделия!

В случае обнаружения брака/дефекта обязательно сфотографировать выявленный дефект и этикетку на упаковке. На фотографии должно

быть четко видно:наименование изделия, дату изготовления и номер бригады. Претензии по качеству без фотографии этикетки не принимаются.

Установить навесы(схема№3) и выпилить ЛДВП(схема№1) согласно выбранному расположению пенала. Прибить ЛДВП не нарушая диагональ изделия. Установить пластины под навесы(схема№2). Навесить пенал и отрегулировать(схема№4).



шуруп 4х30

Схема выпила ЛДВП под навесы.



Схема№1



## Максимальная нагрузка на навес-20кг.

Схема крепления пластин под навесы на стену.

Схема№3

Схема№2

Схема№4





**Схема установки газовоголифта:**




90

10

255


a=b




b


a

### Для правильного открывания створок и ящиков, необходимо выровнить диагонали каркаса изделия (Рис.1) и только потом прибить ЛДВП не нарушая диагонали.





Регулировка створки



*Крепление*

*петли*

Регулировка створки




1



1

3

Регулировка створки

по глубине по ширине

по высоте