ООО "Полесская мебельная компания" г. Наровля, ул. Тимирязева 40. Тел/факс 8-02355-42859

 **ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ**



Набор мебели для гостиной ДАРК

Уважаемый покупатель!

Инструкция даст Вам все необходимые рекомендации по сборке, порядка которых мы просим вас придерживаться.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | длина | ширина | толщ. | к-во | наименование | прим |
|  | **МОДУЛИ** |  |  |  |  |   |
| 1 | 2051 | 400 | 18 | 2 | крыша/дно | Паз/ радиус |
| 2 | 314 | 375 | 18 | 1 | стойки | паз |
| 3 | 314 | 362 | 18 | 2 | внутр.перегор | паз |
| 4 | 314 | 325 | 18 | 1 | стойки |   |
| 5 | 770 | 307 | 18 | 2 | Фасад |  |
| 6 | 1264 | 325 | 18 | 1 | Стойка  | паз |
| 7 | 1264 | 375 | 18 | 1 | Стойка |   |
| 8 | 501 | 400 | 18 | 2 | крыша/дно |  Паз /радиус |
| 9 | 464 | 311 | 18 | 1 | Полка |   |
| 10 | 461 | 310 | 18 | 2 | полка |   |
| 11 | 1700 | 250 | 18 | 1 | Полка навесная |   |
| 12 | 931 | 375 | 18 | 2 | боковые стенки |  |
| 13 | 351 | 400 | 18 | 1 | Крыша |  |
| 14 | 314 | 374,5 | 18 | 2 | дно |  |
| 15 | 913 | 314 | 18 | 1 | З.с |  |
| 19 | 311 | 340 | 5 | 2 | Полка стекло |   |
|   | **ФАСАДЫ** |   |   |   |   |   |
| 16 | 1258 | 496 | 18 | 1 | R фасад (фасадстандарт) |   |
| 17 | 308 | 496 | 18 | 1 |  R фасад (фасадстандарт |   |
| 18 | 696 | 395 | 18 | 2 | Z-1 (панинвест) |   |
| 20 | 1280 | 480 | 3 | 1 | З.с двп |  |
| 21 | 2030 | 330 | 3 | 1 | З.с двп |  |

Перечень фурнитуры:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Обозначение** | **Наименование** | **Изображение** | **Количество** |
|  | **Конфирмат** | **D:\1 SKYLAND\Инструкции\Фурнитура\Конфирмат.jpg** | **12** |
|  | **Саморез 3,5х16** | **D:\1 SKYLAND\Инструкции\Фурнитура\Саморез 4х16.jpg** | **4** |
|  | **Саморез 4х30** | **D:\1 SKYLAND\Инструкции\Фурнитура\Саморез 4х20.jpeg** | **12** |
|  | **Саморез 4х16** | **D:\1 SKYLAND\Инструкции\Фурнитура\Саморез 4х16.jpg** | **42** |
|  | **Эксцентрик** | **D:\1 SKYLAND\Инструкции\Фурнитура\Шток эксцентрика.jpgD:\1 SKYLAND\Инструкции\Фурнитура\Эксцентрик.jpg** | **30** |
|  | **Лифт барный** | **https://aks.by/upload/Sh/imageCache/71a/4d2/5bb39a61cf0e2e668cca0b1f1808b8ab.jpg** | **4** |
|  | **Шкант** | **D:\1 SKYLAND\Инструкции\Фурнитура\Шкант.jpg** | **28** |
|  | **Петля**  | **https://aks.by/upload/Sh/imageCache/e83/bcf/d36c6bb22a1a922a30bd9bc3104bc839.jpg** | **12** |
|  | **Полкодержатель** | **https://aks.by/upload/Sh/imageCache/753/6da/eef92a34a75c6ef61e5038611112c584.jpg** | **16** |
|  | **Подвес с креплением** | **https://aks.by/upload/Sh/imageCache/bb2/cce/47937be4a844ec181b07eb354b24972d.jpg** | **3** |
|  | **Tip-on** | **https://aks.by/upload/Sh/imageCache/1c9/40a/42927355129c0d64283a91e1eddccea2.jpg** | **5** |
|  |  |  |  |
|  | **Заглушка конфирмата** | **D:\1 SKYLAND\Инструкции\Фурнитура\Заглушка конфирмата.jpg** | **12** |
|  | **Заглушка эксцентрика** | **D:\1 SKYLAND\Инструкции\Фурнитура\Заглушка эксцентрика.jpg** | **30** |
|  | **Ключ** |  | **1** |
|  | **Скрытый подвес** | **C:\Users\User\Desktop\р лан\Инструкции\Фурнитура\навес скр..jpg** | **2** |

Изготовитель оставляет за собой право на замену фурнитуры на аналогичную.

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению. Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Сборку производить на ровной жесткой поверхности.

 **Для облегчения сборку рекомендуется производить вдвоем**.

 Крепление модулей на стену производится посредством установки монтажных шин на необходимой высоте. После навески модулей на стену произведите регулировку подвесами.

В комплектацию входит блок питания и клипсы для подсветки стеклянных полок

. ****

17

16

15

14

1313

12

11

10

10

9

8

8

7

6

5

5

4

3

3

2

1

1

4

* 1

 **Сборка модулей:**

В детали 1 вкрутить шток эксцентрика и вставить шканты

Соединить детали 1 с вертикальными стойками 2и 3 и 4. Повторить эту операцию с деталями 6,8,9 .В процессе сборки модуля вставить в прорезанный паз заднюю стенку установив ее пазами под регулируемые подвесы вверх.

 К вертикальным стойкам 6 прикрутить саморезом 4х30 регулируемые подвесы

К вертикальным стойкам 2и3 присоединить держатель лифта.

К фасадам 5 прикрутить петли саморезом 4х16 Г и ответные держатели для газлифта, а так же ответную металлическую планку Tip-ON

К элементам модулей присоединить саморезом 3,5х16 Б толкатель Tip-on.

Присоединить петли фасадов в размеченные отверстия к модулю саморезом 4х16 . Зафиксировать газлифты к держателям.

При необходимости произвести регулировку петель.

 В детали 13 и 14 вкрутить шток эксцентрика и вставить шканты и соединить их с деталями 12. В подготовленные отверстия вставить полкодержатели и установить полки.

 Крепление стеллажа на стену производится посредством скрытых подвесов предварительно установленных в заднюю стенку 15. После навески на стену произведите регулировку подвесами. Присоединить петли фасадов в размеченные отверстия саморезом 4х16. После установки и навески при необходимости произвести регулировку петель.