ООО "Полесская мебельная компания" г. Наровля, ул. Тимирязева 40. Тел/факс 8-02355-42859

**Коллекция R-Line
ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ**



Комод САННИ

Размеры (ШхГхВ): 800х430х800

Уважаемый покупатель!

Инструкция даст Вам все необходимые рекомендации по сборке, порядка которых мы просим вас придерживаться.

Перечень деталей:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Размеры | Количество |
| 1 | Крышка  | 901х430 | 1 |
| 2 | Полик  | 868х405 | 1 |
| 3 | Боковая стенка  | 774х405 | 2 |
| 4 | Цоколь | 868х60 | 1 |
| 5 | Фасад  | 896х175 | 4 |
| 6 | Боковина выдвижного ящика  | 400х130 | 8 |
| 7 | Задняя/передн. стенка выдвижного ящика  | 810х130 | 8 |
| 8 | Дно выдвижного ящика (ДВП) | 395х837 | 4 |
| 9 | Задн.стенка комода(ДВП) | 355х895 | 2 |
| 10 | Усилитель-стабилизатор | 868х80 | 1 |
| 11 | Усилитель-стабилизатор | 868х120 | 1 |

Перечень фурнитуры:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Обозначение | Наименование | Изображение | Количество |
| А | Конфирмат | D:\1 SKYLAND\Инструкции\Фурнитура\Конфирмат.jpg | 27 |
| Б | Саморез 3,5х16 | D:\1 SKYLAND\Инструкции\Фурнитура\Саморез 4х16.jpg | 32 |
| В | Саморез 4х30 | D:\1 SKYLAND\Инструкции\Фурнитура\Саморез 4х20.jpeg | 4 |
| Г | Закл. |  | 4 |
| Д | Гвоздь | D:\1 SKYLAND\Инструкции\Фурнитура\Гвоздь.jpg | 120 |
| Е | Шток эксцентрика | D:\1 SKYLAND\Инструкции\Фурнитура\Шток эксцентрика.jpg | 30 |
| Ж | Эксцентрик | D:\1 SKYLAND\Инструкции\Фурнитура\Эксцентрик.jpg | 30 |
| З | Шкант | D:\1 SKYLAND\Инструкции\Фурнитура\Шкант.jpg | 28 |
| К | Ручка |  | 8 |
| Л | Опора регул. |  | 4 |
| Н | Направляющая 400мм | D:\1 SKYLAND\Инструкции\Фурнитура\Направляющая шариковая.jpg | 4 |
| О | Заглушка конфирмата | D:\1 SKYLAND\Инструкции\Фурнитура\Заглушка конфирмата.jpg | 24 |
| П | Заглушка эксцентрика | D:\1 SKYLAND\Инструкции\Фурнитура\Заглушка эксцентрика.jpg | 16 |

Изготовитель оставляет за собой право на замену фурнитуры на аналогичную.

Последовательность сборки:

 1. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению. Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Сборку производить на ровной жесткой поверхности. **Для облегчения сборку рекомендуется производить вдвоем**.



8

6

6

7

7

9

11

10

3

1

4

3

2

Сборка ведется на конфирмат и эксцентриковую стяжку. Фасады выдвижных ящиков фиксируются по разметке шурупом 4х30.