|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | деталь | размер | Кол-во |
| 1 | Боковина  | 1784\*480 | 2 |
| 2 | Боковина  | 1238\*480 | 1 |
| 3 | Крышка  | 804\*500 | 1 |
| 4 | Цоколь  | 100\*768 | 2 |
| 5 | Планка  | 55\*376 | 2 |
| 6 | Планка  | 60\*768 | 2 |
| 7 | Ящик бок | 120\*400 | 4 |
| 8 | Ящик  | 120\*710 | 2 |
| 9 | Вязка  | 376\*480 | 3 |
| 10 | Вязка  | 768\*480 | 1 |
| 11 | Фасад  | 1226\*396 | 2 |
| 12 | Фасад  | 167\*796 | 2 |
| 13 | ХДФ | 1710\*395 | 2 |
| 14 | ХДФ | 740\*405 | 2 |

|  |
| --- |
| Фурнитура |
| 1 | Направляющии 400 роликовые | 2 шт. |
| 2 | Петля накладная | 4 шт. |
| 3 | Эксцентрик  | 8 компл. |
| 4 | Евровинт  | 32 шт. |
| 5 | Заглушка  | 20 шт. |
| 6 | Ключ  | 1 шт. |
| 7 | Гвозди  | 120 шт. |
| 8 | Шуруп 3,5\*16 | 56 шт. |
| 9 | Шуруп 4\*45 | 8 шт. |
| 10 | Подпятник  | 4 шт. |
| 11 | Шкант 8\*30 | 8 шт. |
| 12 | Скалка овал 371 мм | 1 шт. |
| 13 | Скалкодержатель  | 2 шт. |



Шкаф универсальный «МАЛЬМ»

800\*1800\*500



Общие положения

- Прежде чем начать сборку изделия, внимательно изучите настоящую инструкцию.

- Сборку изделия необходимо проводить согласно схемы сборки, указанных на рисунках, проверить комплектацию фурнитуры.

- Изделия следует собирать на ровном полу, покрытом тканью или бумагой, для работы необходимо иметь молоток, деревянный брусок, обёрнутый тканью, отвёртки (плоскую и крестовидную) угольник на 90 градусов, рулетку.

- Перед началом сборки ознакомьтесь с назначением каждой детали по рисункам.

- Все изделия набора выполнены из щитовых деталей:

стенок горизонтальных, стенок вертикальных, дверей и полок

- Изделия собирают по схеме:

 - сборка каркаса из горизонтальных (крышек, вязок) и стенок вертикальных с креплением стенок задних (ЛДВП);

 - навеска дверей и крепление ручек;

 - установка кронштейнов, полкодержателей, штангодержателей и размещение на них соответственно полок и штанг;

 - сборка и установка ящиков.

 Шурупами 3,5\*16 привернуть в наметки, направляющие к детали 1 колесиком вперед. Прибить гвоздями подпятники к боковине. Вставить шкант 8\*30 в отверстия детали 1. Евровинтами скрепить детали 1, 3, 4 и 10 предварительно установив планки 6 на шканты (рис 1).

Евровинтами скрепить детали 2, 5 и 9 как показано на рис. 2.

Прибить ХДФ к тыльной стороне каркаса предварительно изменив диагональ, она должна быть одинаковой.

Ввернуть шток эксцентрика в деталь 12. Шурупами 4\*45 скрепить детали 7 и 8. Детали 7 и 12 скрепить замком эксцентрика. Вставить ХДФ 14 в пропил фасада и прибить гвоздями к деталям 7 и 8 предварительно измерив диагональ. Шурупами 3,5\*16 привернуть направляющие к детали 7 колесиком назад как показано на рис. 3. Установить ящики на направляющии привернутые к боковинам .

Шурупами 3,5\*16 привернуть петли к детали 11 и к детали 1 готовые наметки.

Установить заглушки на видимые евровинты.

|  |  |
| --- | --- |
| C:\Documents and Settings\Пользователь\Рабочий стол\новинки\Логотип.jpg | F:\WORK\Этикетки новые\Знак ЕАС\знак 1.jpgДата выпуска – 2022 год. Срок службы – 5 летГарантийный срок эксплуатации – 24 мес.Произведено в России. |
| ИзготовительМФ BAER | Мебель для жилых и общих комнат  |