
|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | деталь | размер | Кол-во |
| 1 | Боковина | 2084\*480 | 4 |
| 2 | Боковина | 2084\*480 | 2 |
| 3 | Крышка | 1604\*504 | 1 |
| 4 | Цоколь | 100\*768 | 2 |
| 5 | Цоколь | 100\*368 | 2 |
| 6 | Полка | 470\*767 | 2 |
| 7 | Вязка | 480\*368 | 6 |
| 8 | Вязка | 480\*768 | 2 |
| 9 | Планка | 60\*768 | 3 |
| 10 | Ящик бок | 120\*450 | 6 |
| 11 | Ящик | 120\*710 | 3 |
| 12 | Фасад | 1975\*396 | 2 |
| 13 | Фасад | 1353\*396 | 2 |
| 14 | Фасад | 167\*796 | 3 |
| 15 | ХДФ | 2000\*395 | 4 |
| 16 | ХДФ | 740\*455 | 3 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Фурнитура | | |
| 1 | Направляющие 450 роликовые | 3 шт. |
| 2 | Петля накладная | 12 шт. |
| 3 | Эксцентрик | 12 к-т. |
| 4 | Евровинт | 54 шт. |
| 5 | Заглушка | 16 шт. |
| 6 | Ключ | 1 шт. |
| 7 | Гвозди | 160 шт. |
| 8 | Шуруп 3,5\*16 | 102 шт. |
| 9 | Шуруп 4\*45 | 18 шт. |
| 10 | Подпятник | 12 шт. |
| 11 | Полкодержатель | 8 шт. |
| 12 | Толкатель | 2 шт. |
| 13 | Шкант 8\*30 | 12 шт. |
| 14 | Скалка овал 362 мм | 2 шт. |
| 15 | Скалка держатель металл | 4 шт. |
| 16 | Брус соединительный 1995 мм | 1 шт. |
| 17 | Стяжка межсекционная | 8 к-т. |



Шкаф «МАЛЬМ – 1,6»

1600\*2100\*500



Общие положения

- Прежде чем начать сборку изделия, внимательно изучите настоящую инструкцию.

- Сборку изделия необходимо проводить согласно схемы сборки, указанных на рисунках, проверить комплектацию фурнитуры.

- Изделия следует собирать на ровном полу, покрытом тканью или бумагой, для работы необходимо иметь молоток, деревянный брусок, обёрнутый тканью, отвёртки (плоскую и крестовидную) угольник на 90 градусов, рулетку.

- Перед началом сборки ознакомьтесь с назначением каждой детали по рисункам.

- Все изделия набора выполнены из щитовых деталей:

стенок горизонтальных, стенок вертикальных, дверей и полок





- Изделия собирают по схеме:

- сборка каркаса из горизонтальных (крышек, вязок) и стенок вертикальных с креплением стенок задних (ЛДВП);

- навеска дверей и крепление ручек;

- установка кронштейнов, полкодержателей, штангодержателей и размещение на них соответственно полок и штанг;

- сборка и установка ящиков.

 Шурупами 3,5\*16 привернуть в наметки, направляющие к детали 2 колесиком вперед. Прибить гвоздями подпятники к боковине 1 и 2. Вставить шкант 8\*30 в отверстия детали 2. Евровинтами скрепить детали 1, 5 и 7; 2, 4 и 8 предварительно установив планки 6 на шканты. Соединить межсекционными стяжками детали 1 и 2. Евровинтами скрепить детали 1, 2 и 3.Прибить ЛДВП (используя соединительный брус) к тыльной стороне каркаса предварительно изменив диагональ, она должна быть одинаковой. Ввернуть шток эксцентрика в деталь 14. Шурупами 4\*45 скрепить детали 10 и 11. Детали 10 и 14 скрепить замком эксцентрика. Вставить ЛДВП 16 в пропил фасада и прибить гвоздями к деталям 10 и 11 предварительно измерив диагональ. Шурупами 3,5\*16 привернуть направляющие к детали 10 колесиком назад как показано на рисунке. Установить ящики на направляющие привернутые к боковинам Шурупами 3,5\*16 привернуть скалка держатели к детали 1 в намеченные отверстия и установить скалку. В готовые отверстия детали 2 вставить полкодержатели и установить полки 6. Шурупами 3,5\*16 привернуть петли к детали 12, 13 и привернуть петли к детали 1, 2 в готовые наметки верхней петли. К детали 1 привернуть толкатель для открытия двери. Установить заглушки на видимые евровинты.