|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | деталь | размер | Кол-во |
| 1 | Боковина  | 1784\*480 | 2 |
| 2 | Крышка  | 454\*500 | 1 |
| 3 | Цоколь  | 100\*418 | 2 |
| 4 | Планка  | 60\*418 | 3 |
| 5 | Ящик бок | 120\*400 | 4 |
| 6 | Ящик  | 120\*360 | 2 |
| 7 | Вязка  | 418\*480 | 1 |
| 8 | Полка  | 418\*470 | 3 |
| 9 | Фасад  | 1226\*446 | 1 |
| 10 | Фасад  | 167\*446 | 2 |
| 11 | ХДФ | 1710\*445 | 2 |
| 12 | ХДФ | 390\*405 | 2 |

|  |
| --- |
| Фурнитура |
| 1 | Направляющии 400 роликовые | 2 шт. |
| 2 | Петля накладная | 3 шт. |
| 3 | Эксцентрик  | 8 компл. |
| 4 | Евровинт  | 16 шт. |
| 5 | Заглушка  | 20 шт. |
| 6 | Ключ  | 1 шт. |
| 7 | Гвозди  | 80 шт. |
| 8 | Шуруп 3,5\*16 | 30 шт. |
| 9 | Полкодержатель  | 12 шт. |
| 10 | Подпятник  | 4 шт. |
| 11 | Шкант 8\*30 | 12 шт. |

Пенал «МАЛЬМ»

454\*1800\*500





|  |  |
| --- | --- |
| C:\Documents and Settings\Пользователь\Рабочий стол\новинки\Логотип.jpg | F:\WORK\Этикетки новые\Знак ЕАС\знак 1.jpgДата выпуска – 2022 год. Срок службы – 5 летГарантийный срок эксплуатации – 24 мес.Произведено в России. |
| ИзготовительМФ BAER | Мебель для жилых и общих комнат  |
| **ООО «СТРОЙ-ПОСТАВКА»**ИНН 5835130665/КПП583501001Юр.адрес: *440028, , Пенза г, Победы пр-кт, дом № 84, кв.23*Фактический адрес: *440028, , Пенза г, Победы пр-кт, дом № 84, кв.23* |  |

Шурупами 3,5\*16 привернуть направляющии к деталям 1. В готовые отверстия детали 1 вставить шканты. Евровинтами скрепить детали 1, 2, 3 и 7 предварительно установить планки 4 на шканты. Прибить ЛДВП 11 к тыльной стороне каркаса измерив диагональ изделия (диагональ должна быть одинаковой). Прибить подпятники к деталям 1.

Шурупами 3,5\*16 привернуть петли к фасаду 9 и закрепить фасад к детали 1 (в готовые наметки для петель) шурупами. Отрегулировать фасад петлями.

Евровинтами скрепить детали 5 и 6. В готовые отверстия детали 10 ввернуть шток эксцентрика и скрепить замками детали 5 и 10.

 Прибить ЛДВП 12 к деталям 5 и 6 предварительно вставить ЛДВП в пропил фасада, измерив диагональ изделия (диагональ должна быть одинаковой).

Шурупами 3,5\*16 привернуть направляющии к детали 5 и вкатить ящик в корпус изделия.

Установить заглушки на видимые евровинты.