Рекомендации по обслуживанию и эксплуатации

          Сборка  изделия  должна производиться  в  порядке,  изложенном  в  данном  руководстве.   При необходимости перестановки изделия необходимо полностью освободить  его  от  груза.  Перед  перестановкой  рекомендуется  вытянуть выдвижные  ящики.  Удаление  пыли  необходимо производить  слегка  влажной  салфеткой.  Во  избежание  коробления  и изменения  цвета  изделия  следует  избегать  установки  мебели  на  прямых солнечных лучах. 

При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды  и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.


При установке изделий мебели в непосредственной близости  от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°С.

             При эксплуатации мебели запрещается:

- устанавливать изделия вблизи отопительных приборов и вплотную к сырым стенам, а также в помещениях с относительной влажностью более 70%;

- перемещать изделия  за верхний щит или крышку изделия;

- применять для уборки мебели химические чистящие средства.

                                           Гарантии изготовителя

Качество  и  комплектность  изделия  покупатель обязан  проверять  при покупке  в  магазине  в  разобранном и упакованном  виде, должен убедиться в целостности пакетов (особое внимание нужно обратить на пакеты с зеркалами и изделиями из стекла-при их наличии). Акт рекламации, по дефектам выявленным в ходе приемки товара, должен быть направлен продавцу не позднее 3 суток с момента покупки, предъявив “Руководство по сборке и эксплуатации изделия”, маркировочные ярлыки с упаковки  и копию товарного чека.

           Гарантийный  срок  эксплуатации  -  24 месяцев  со  дня  продажи 

магазином. Срок службы 10 лет. При обнаружении скрытых дефектов или не полного комплекта деталей для сборки, рекламация может быть предъявлена в течении 14 дней со дня получения товара.  Претензии  предъявляются  потребителем  непосредственно  в торгующую  организацию,  в  которой  была  приобретена  мебель, предъявив “Руководство по сборке и эксплуатации изделия”, маркировочные ярлыки с упаковки   и копию товарного чека. В  период  гарантийного  срока  изготовитель  гарантирует ремонт изделий или их замену, если потребителем не нарушены правила эксплуатации. Обмен бракованных и выдача недостающих деталей и комплектующих производится в течении 30 календарных дней.

Если мебель не подошла по цвету, размеру и фасону
Согласно Перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену и возврату, утвержденного постановлением Совета министров Республики Беларусь от 14.01.2009 № 26, мебель надлежащего качества возврату и обмену не подлежит.

Допустимая нагрузка на сидение составляет не более 100кг
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  ООО «Артем-Мебель»

          Республика Беларусь
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         246039 г.Гомель, ул. Базовая , 13

                                               Тел  31-93-87
Регистрационный номер декларации о соответствии

ЕАЭС № BY/112 11.01. ТР025 018.01 01675 от 16.02.2023г. по 15.02.2028г.
(мебель бытовая, предназначена для сидения)

Инструкция по сборке
и эксплуатации
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Табурет с мягким элементом  «Мэри» СН-122.14
Дата изготовления    09.06.2023
Цена
 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Изделия набора предназначены для оборудования кухонь жилых помещений. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией, обратив внимание на обозначение деталей,  сноски и  порядок сборки. Сборку рекомендуется производить на полу или столе с мягким покрытием (картон, мягкая ткань). При сборке соблюдайте осторожность, чтобы не нанести механических повреждений поверхностям. Сборку рекомендуется производить вдвоем. Инструмент для сборки (в комплект не входит): набор отверток или шуруповерт, молоток.
Основания для отказа в гарантийном обслуживании

Гарантийные обязательства по обмену, возврату или ремонту не действуют в следующих случаях:

- несоблюдение сроков подачи претензии;
- бракованные или дефектные части не должны иметь следов монтажа;

- в случае несоблюдения инструкции по сборке и эксплуатации;

- в случае халатного небрежного отношения или использования товара не по назначению.
Дефектами мебели не являются:
1. Незначительное цветовое отличие элементов изделия от образцов, представленных в каталогах и иных печатных изделиях, которое обуславливается особенностями печати;

2. Несовпадение по цвету с приобретенной ранее мебелью элементов на замену или элементов по дополнительным заказам;

3. Ослабление соединений, снижение подвижности петель, осложнения хода дверей и ящиков (при их наличии) в процессе постоянного использования, вызванные отсутствием ухода за изделием;

4. Мелкие потертости мебельного покрытия, возникающие в местах постоянной эксплуатации;

5. Недостатки, появившиеся в результате неправильной сборки изделия;

6. Разбухание деталей изделия (столешницы, опор, цоколей и т.п.), отслоение кромок, при  попадании влаги;

7. Изменение цвета в результате попадания солнечных лучей на изделие или его части;

8. Наличие запаха в новых изделиях, который исчезает при непродолжительном сроке эксплуатации при условии проветривания помещения.

 ПОРЯДОК СБОРКИ

1. Подготовьте детали к сборке.
2.В опоры 2 вбейте опору мебельную.

2. Соберите корпус табурета согласно схеме сборки, соединив опоры 2 с планкой 3 при помощи стяжек. Стяжку вкручивайте ключом-комфирматом. Добейтесь плотного соединения деталей.
3. Предварительно смазанные  клеем ПВА шканты, вставьте  в отверстия Ø 8 мм в корпус табуретов   и соедините с крышкой. Уложите табурет на крышку и с внутренней стороны закрепите крышку с корпусом при помощи уголков и шурупов 4х16 мм.  Добейтесь плотного соединения. Используйте заглушку самоклеющую для стяжки.
4. Регулярно проверяйте прочность соединения и подтягивайте шурупы и стяжки, если в этом есть необходимость.

Примечание:1. В комплект фурнитуры табурета  не входит клей ПВА.
                       2. Разметки под уголки мебельные на деталях                

            

                           отсутствуют.
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	Обозн
	Размеры, мм
	Кол-во

	1
	320 х 320
	1

	2
	430 х 260
	2

	3
	150 х 226
	1
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Комплектность метизов, фурнитуры
№�
Наименование�
К-во�
Внешний вид�
Примечание�
�
01�
стяжка-шуруп�
4 шт.�
  ��
для соединения стенок вертикальных со стенками горизонтальными�
�
02�
шкант�
4 шт.�
     ��
для крепления стенок вертикальных с крышкой�
�
03�
ключ - комфирмат�
1 шт.�
��
для стяжек-шурупов�
�
04�
шуруп 4х16�
8 шт.�
��
для крепления уголков�
�
05�
уголок мебельный�
4


шт.�
� EMBED PBrush  ����
для крепления крышки табурета�
�
06�
опора мебельная�
4 шт.�
� EMBED PBrush ����
для опоры�
�
07�
Заглушка�
4шт�
��
Для стяжки�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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