ООО "Полесская мебельная компания" г. Наровля, ул. Тимирязева 40. Тел/факс 8-02355-42859

 **ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ**



Набор мебели для гостиной ЛИДС

Уважаемый покупатель!

Инструкция даст Вам все необходимые рекомендации по сборке, порядка которых мы просим вас придерживаться.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Длина | ширина | толщ. | к-во | наименование | прим |
|  | **МОДУЛИ** |  |  |  |  |   |
| 1 | 1200 | 400 | 16 | 4 |  | ПАЗ |
| 2 | 268 | 399,5 | 16 | 2 |  | ПАЗ |
| 3 | 268 | 386,5 | 16 | 2 |  |   |
| 4 | 600 | 300 | 16 | 6 |  |  паз |
| 5 | 568 | 299,5 | 16 | 6 |  | ПАЗ |
| 6 | 1200 | 200 | 16 | 1 |  |   |
| 7 | 565 | 270 | 16 | 3 |  |  |
| 8  | **1195** | 295  | 18  | 1  |   |   |
| 9 | 596 | 596 | 19 | 3 |  Z фасад |   |
| 10 | 580 | 580 | 3 | 4 |   |   |
| 11 | 1180 | 280 | 3 | 1 |  |   |

Перечень фурнитуры:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Обозначение | Наименование | Изображение | Количество |
|  | Конфирмат | D:\1 SKYLAND\Инструкции\Фурнитура\Конфирмат.jpg | 12 |
|  | Эксцентрик компл. | D:\1 SKYLAND\Инструкции\Фурнитура\Шток эксцентрика.jpgD:\1 SKYLAND\Инструкции\Фурнитура\Эксцентрик.jpg | 36 |
|  | Саморез 4х16 | D:\1 SKYLAND\Инструкции\Фурнитура\Саморез 4х16.jpg | 28 |
|  | Саморез 3,5х16 | D:\1 SKYLAND\Инструкции\Фурнитура\Саморез 4х16.jpg | 4 |
|  | Саморез 4х30 | C:\Users\User\Desktop\гостинн\Фурнитура\Саморез 4х20.jpeg | 20 |
|  | Шкант | D:\1 SKYLAND\Инструкции\Фурнитура\Шкант.jpg | 36 |
|  | Лифт барн. | https://aks.by/upload/Sh/imageCache/71a/4d2/5bb39a61cf0e2e668cca0b1f1808b8ab.jpg | 2 |
|  | Петля | https://aks.by/upload/Sh/imageCache/e83/bcf/d36c6bb22a1a922a30bd9bc3104bc839.jpg | 4+6 |
|  | TIP-ON | https://aks.by/upload/Sh/imageCache/1c9/40a/42927355129c0d64283a91e1eddccea2.jpg | 5 |
|  | Подвес регулируемыйс шиной | https://aks.by/upload/Sh/imageCache/bb2/cce/47937be4a844ec181b07eb354b24972d.jpg | 10 |
|  | Полкодержатель |  | 12 |
|  | Саморез 3,5х51 + дюбель |  | 20 |
|  | Полкодерж.скр |  | 6 |
|  |  |  |  |
|  | . |  |  |
|  | Заглушка конфирмата | D:\1 SKYLAND\Инструкции\Фурнитура\Заглушка конфирмата.jpg | 12 |
|  | Заглушка эксцентрика | D:\1 SKYLAND\Инструкции\Фурнитура\Заглушка эксцентрика.jpg | 36 |
|  | Ключ |  | 1 |

Изготовитель оставляет за собой право на замену фурнитуры на аналогичную.

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению. Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Сборку производить на ровной жесткой поверхности. **Для облегчения сборку рекомендуется производить вдвоем**. Отверстия для подвесов вырезать ножовкой.

 

 

8

3

3

2

2

2

2

4

14

12

13