ООО "Полесская мебельная компания" г. Наровля, ул. Тимирязева 40. Тел/факс 8-02355-42859

 **ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ**



Набор мебели для гостиной СОЛО 10А

Размер 277 х 200 х 46 см

Уважаемый покупатель!

Инструкция даст Вам все необходимые рекомендации по сборке, порядка которых мы просим вас придерживаться.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | длина | ширина | толщ. | к-во | наименование | прим |
| 1 | 1926 | 357 | 16 | 2 | стойки шкафа |   |
| 2 | 1926 | 362 | 16 | 1 | стойка под накладку |   |
| 3 | 778 | 382 | 16 | 3 | крыша/полик |   |
| 4 | 1926 | 79 | 16 | 1 | накладка вертикальн. |   |
| 5 | 957 | 79 | 16 | 2 | элемент двери стекл. |   |
| 6 | 345 | 957 | 16 | 2 | двери |   |
| 7 | 415 | 357 | 16 | 8 | полки |   |
| 8 | 315 | 361 | 16 | 2 | полки |   |
| 9 | 1379 | 362 | 16 | 1 | стойка шкафа малого |   |
| 10 | 971 | 362 | 16 | 1 | стойка шкафа малого |   |
| 11 | 1379 | 362 | 16 | 1 | стойка шкафа малого |   |
| 12,1 | 451 | 382 | 16 | 1 | Полик шкафа малого |   |
| 12 | 1209 | 260 | 16 | 1 | полка внешняя |  |
| 13 | 1920 | 260 | 16 | 1 | полка внешняя |   |
| 14 | 620 | 260 | 16 | 1 | стойка полок |   |
| 15 | 971 | 79 | 16 | 1 | накладка вертикальн. |   |
| 16 | 1379 | 79 | 16 | 1 | накладка вертикальн. |   |
| 17 | 1539 | 414 | 16 | 2 | крыша/полик тумбы |   |
| 18 | 392 | 394 | 16 | 2 | верт.стойки тумбы |   |
| 19 | 392 | 394 | 16 | 2 | верт.стойки тумбы |   |
| 20 | 392 | 79 | 16 | 2 | накладка вертикальн. |   |
| 21 | 600 | 393,5 | 16 | 1 | полка тумбы |   |
| 22 | 611 | 230 | 16 | 1 | фасад тумбы |   |
|  23 | 376 | 387 | 16 | 2 | фасад тумбы |   |
|  24 | 435 | 391 | 16 | 2 | Полки вкладн. |   |
| 25 | 360 | 1372 | 16 | 1 | фасад тумбы |   |
|  |  |  |  |  |  |   |
|   | **ДВП** |   |   |   |   |   |
| 1 | 1407 | 218 | 3 | 2 |  |  |
| 2 | 977 | 218 | 3 | 4 |   |   |
| 3 | 977 | 337 | 3 | 2 |   |   |
| 4 | 983 | 337 | 3 | 1 |  |  |
| 5 | 616 | 225 | 3 | 1 |  |  |
| 6 | 458 | 420 | 3 | 2 |  |  |

Перечень фурнитуры:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Обозначение | Наименование | Изображение | Количество |
|  | Конфирмат | D:\1 SKYLAND\Инструкции\Фурнитура\Конфирмат.jpg | 55 |
|  | Саморез 3,5х16 | D:\1 SKYLAND\Инструкции\Фурнитура\Саморез 4х16.jpg | 9 |
|  | Саморез 4х30 | D:\1 SKYLAND\Инструкции\Фурнитура\Саморез 4х20.jpeg | 22 |
|  | Саморез 4х16 | D:\1 SKYLAND\Инструкции\Фурнитура\Саморез 4х16.jpg | 80 |
|  | мехлифт |  | 1 |
|  | Шток эксцентрика | D:\1 SKYLAND\Инструкции\Фурнитура\Шток эксцентрика.jpg | 60 |
|  | Эксцентрик | D:\1 SKYLAND\Инструкции\Фурнитура\Эксцентрик.jpg | 60 |
|  | Шкант | D:\1 SKYLAND\Инструкции\Фурнитура\Шкант.jpg | 60 |
|  | Петля | https://aks.by/upload/Sh/imageCache/e83/bcf/d36c6bb22a1a922a30bd9bc3104bc839.jpg | 17 |
|  | Полкодержатель | https://aks.by/upload/Sh/imageCache/753/6da/eef92a34a75c6ef61e5038611112c584.jpg | 32 |
|  | Труба 50 |  | 2 |
|  | рука |  | 8 |
|  | Опора 27 |  | 14 |
|  | Заглушка конфирмата | D:\1 SKYLAND\Инструкции\Фурнитура\Заглушка конфирмата.jpg | 100 |
|  | Заглушка эксцентрика | D:\1 SKYLAND\Инструкции\Фурнитура\Заглушка эксцентрика.jpg | 60 |
|  | Ключ |  | 1 |
|  |  |  |  |

Изготовитель оставляет за собой право на замену фурнитуры на аналогичную.

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению. Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Сборку производить на ровной жесткой поверхности. **Для облегчения сборку рекомендуется производить вдвоем**.

  

8

8

3,2

8

3

1

2

3

3

2

2

2

2

7

7

7

7

7

4

9



14

12

13

7

8

12,1

15

3

10

16

9

11

7

7



